








標　　準　　作　　業　　書
（再生資源物屋外保管業）












事業者名　　　　　　　　　　　　　　　　　
事業場住所　　　　　　　　　　　　　　　　




令和　　年　　月　　日　制定
令和　　年　　月　　日　改訂

１．再生資源物屋外保管業の標準作業、適正実施のための措置
（１）フローチャート（作業の流れ）








（２）受取の作業の方法等
ア　作業手順





イ　注意事項





（３）保管の作業の方法等
ア　作業手順





イ　注意事項





（４）破砕等の作業の方法等
ア　作業手順





イ　注意事項




（５）引渡しの作業の方法等
ア　作業手順





イ　注意事項





（６）作業全般に係る遵守事項
作業に当たっては、以下の事項を遵守する。
・　事業計画において定めた保管の場所及び破砕等の場所以外で、保管及び破砕等の作業を行わない。
・　この標準作業書に定めのない作業方法を取らない。特に、高所から保管物を落下させて破砕するなど、囲いや底面舗装に強い衝撃を与え、また、著しい騒音・振動を発生させるような危険な作業は行わない。
・　保管の作業に用いる重機等や、破砕機等については、稼働時間ができるだけ短時間になるよう、効率の良い作業計画の作成に努める。
・　フロン類が含まれている再生資源物の保管等を行う場合には、当該フロン類を大気中に発散させない。
（７）従業者の教育
ア　標準作業書に基づく教育



イ　訓練の実施
全従業者に対し、次の内容の訓練を実施し、その結果を記録する。
①　標準作業書に基づく各作業の方法
　　（年　回）
②　異常が発生したときの情報伝達の訓練、緊急時の通報体制
（年　回）
③　危険物（ガソリン、軽油等の燃料など）、高圧ガス等の基礎知識と取扱
方法
　　（年　回）
④　消火器等消火設備の取扱方法
　　（年　回）
⑤　地域住民等から苦情、要望等の申入れがあったときの対応方法
　　（年　回）

ウ　多言語対応





（８）事業場の配置図
添付のとおり



２．再生資源物屋外保管事業場の維持管理
（１）再生資源物屋外保管事業場の維持に関する計画
次のとおり、保守点検箇所・チェックポイント、頻度を定めた保守点検計画に基づき、保守点検を実施する。
	区分
	点検箇所・
ポイント
	点検時期
	保守方法

	囲い等
	①破損の有無
②施錠の適否
	①月　回
②毎日（作業終了時）
	

	床面舗装
	①ひび割れの有無
②鉄板溶接部の
隙間の有無
③油膜の有無
	毎日
（始業時、終業時）
	①直ちに補修
②直ちに補修

③直ちに除去

	油水分離装置
	①流末排水溝での
油膜の有無
②堆積物の量
③降雨予想時の
廃油の抜取確認
	①随時

②週　回（　曜日）
③降雨予想時ごと
	

	排水溝
	①破損の有無
②ごみ・異物の撤去　　　　　　　　　　
	①週　回（　曜日）
②随時
	①直ちに補修

	ためます
	①破損の有無
②貯留量の確認
	①週　　　回　
（　　　　曜日）
	①直ちに補修
②適宜汲み取る

	標識
	①破損の有無
	①週　回（　曜日）
	①直ちに補修

	破砕機
	①②破損の有無
	①作業前
②月　回
	①②応急措置
　→　措置

	排水処理設備
	①破損等
②放流水質
	①週　回（　曜日）
②異常発生時
	①補修
②使用停止
　→　水質検査

	保管場所、
保管容器
	①破損の有無
②油漏れの有無
	毎日
（始業時、終業時）
	①直ちに補修
②直ちに補修、
直ちに除去

	手解体場所
	①油・液の漏れの
有無
②屋根、覆い等の
破損の有無
	①毎日
（始業時、終業時）
②週　回（　曜日）

	①直ちに除去

②直ちに応急
修理
→　本格補修






（２）油水分離装置及びこれに接続している排水溝の管理の方法




（３）電池、潤滑油その他の火災の発生又は延焼のおそれがあるものの回収及び処理の方法




（４）屋外保管等に伴って生じた汚水又は油の飛散、流出及び地下への浸透並びに悪臭の発散を防止する方法




（５）屋外保管等に伴う生活環境の保全に支障を生じさせる騒音又は振動の発生を防止する方法




（６）再生資源物屋外保管事業場におけるねずみの生息及び蚊、はえその他の害虫の発生を防止する方法




（７）当該事業に伴って生じる廃棄物の処理の方法
事業活動に伴って発生した産業廃棄物については、廃棄物処理法に基づき、産業廃棄物処理業の許可業者に委託して、適正に処理する。




３．事故等に係る措置
（１）火災予防上の措置
ア　危険物への対応
①貯蔵する危険物及び危険物の取扱い




②管理者の選任
危険物の取扱いに関し、選任した管理者は次のとおり。
危険物保安監督者：

③消火器の設置
場所：平面図に記載のとおり
本数：　　本

イ　高圧ガス保安法への対応




ウ　労働安全衛生法への対応
選任した作業主任者は、次のとおり。
作業主任者：

（２）事故等の対応
ア　緊急通報




イ　県への連絡等
・　火災等の事故の発生時には、現場責任者から群馬県環境森林部廃棄物・リサイクル課（027-226-2824）に電話で状況報告をする。また、県から応急措置等の指示があった場合は、現場責任者を中心に適切な措置を講じる。

（３）連絡通報表
第一発見者
　　　　↓
現場責任者: 
（連絡先　　　　　　　）
　　　↓
○○市消防本部
（連絡先　　　　　　　）

○○警察署生活安全課
（連絡先　　　　　　　）

○○労働基準監督署
（連絡先　　　　　　　）

　　　　○○市役所□□課
（連絡先　　　　　　　）

群馬県環境森林部廃棄物・リサイクル課
（連絡先　027-226-2824）
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